**Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu klimatyzatorów 2 szt. wraz z układem pracy naprzemiennej oraz demontaż, przeniesienie i odgrzybianie istniejącego klimatyzatora z serwerowni do pomieszczenia Sekcji Teleinformatyki.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Opis przedmiotu zamówienia** | | **Warunki wymagane Tak/Nie** | | **Parametry oferowane podać, opisać** |
|  | |  | |  | |  |
| **I** | |  | |  | |  |
| 1 | | **Producent** | | Podać | |  |
| 2 | | **Kraj pochodzenia** | | Podać | |  |
| 3 | | **Rok produkcji** | | Podać | |  |
| 4 | |  | | Podać model i typ | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 5 | | Moc chłodnicza nominalna: min. 7 kW | | TAK | |  |
| 6 | | Moc grzewcza nominalna: min. 7 kW | |  | |  |
| 6 | | Technologia DC Inwerter | | TAK | |  |
| 7 | | Czynnik chłodniczy: R32 | | TAK | |  |
| 8 | | Klasa energetyczna A++/A+ | | TAK | |  |
| 9 | | Wysokie współczynniki EER / COP | | TAK | |  |
| 10 | | Temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 20 ÷ 46°C | | TAK | |  |
| 11 | | Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja | | TAK | |  |
| 12 | | Dwukierunkowy nawiew | | TAK | |  |
| 13 | | Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC | | TAK | |  |
| 14 | | Sterowanie po sieci WiFi za pomocą dedykowanej aplikacji producenta | | TAK | |  |
| 15 | | Dedykowany moduł pracy naprzemiennej | | TAK | |  |
| 16 | | Wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin oraz instalacji urządzeń wraz z systemem sterowania i pracy naprzemiennej | | TAK | |  |
|  | **Gwarancja i Serwis** | |  | |  | |
|  | Okres gwarancji 5 lat | | TAK | |  | |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. Podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację | | TAK podać | |  | |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 48 godziny | | TAK | |  | |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu – jeżeli jest wymagany. | | TAK, podać | |  | |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (materiały nie objęte gwarancją producenta będą dodatkowo płatne przez zamawiającego ). | | TAK | |  | |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. | | TAK | |  | |
|  | W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi. | | TAK | |  | |
| **Dodatkowe wymagania** | | | | | | |
|  | W ramach wynagrodzenia należy wykonać demontaż, przeniesienie i odgrzybianie istniejącego klimatyzatora z serwerowni do innego pomieszczenia | | TAK | |  | |