Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

dot. naprawy systemu monitoringu w obiektach

SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

***Zadanie nr 1***

***Montaż kamery brakującej na wjeździe do szpitala od strony ul. Żabiej***

Wykaz części do założenia:

Montaż kamery IP kompaktowej 1 szt. o następujących cechach:

(4Mpix, 2,8 mm, 0,01 Ix, IR do 30m, MD2.0, H.265)

Pozostałe zadania:

- Konfiguracja rejestratora

***Zadanie nr 2***

***Modernizacja Systemu monitoringu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym***

Wykaz części do założenia:

Montaż kamery IP sufitowej 1 szt. o następujących cechach:

(2Mpix, 2,8 mm, 0.01 Ix, IR do 30 m, MD2.0, H265)

Montaż dysku HDD 3,5 8TB Sata III 6 Gb/s 128 MB – 8 szt.

Dla nagrywających wszystkich kamer, nagrania muszą zostać zarchiwizowane na minimum 21 dni

Pozostałe materiały do założenia:

- Przewód UTP 4x2x0,5 5 E – ilośc 50 metrów

- Peszel niepalny z pilotem 16/11 – ilość 50 metrów

- Moduł SFP + TP – Link SM5310 – T 10G BASE – T RJ45 – 1 szt.

- Patchord UTP 0,5m kat. 5e żółty – 1 szt.

Krótki opis zadania nr 2:

Zadanie polega na montażu 1 szt. kamery sufitowej oraz montażu 8 szt. dysków wraz z konfiguracją rejestratora przy użyciu wyżej wymienionych elementów.

***Zadanie nr 3***

***Naprawa systemu monitoringu w Oddziale Pediatrycznym***

Wykaz części do założenia:

- Cyfrowy rejestrator HD – TVI 16 kanałowy o następujących cechach:

(2 Mpix, 15kl./s H. 265, 4x AcuSense, HDMI VGA) – 1 szt.

- Kamera 4 w 1 sufitowa o następujących cechach (1080p, 2,8 mm, 0,01 lx, IR do 40 mm) HD – TVI, AHD, HD-CVI, CVBS – 2 szt.

(w miejsce nie działających kamer)

- Kamera 4 w 1 sufitowa o następujących cechach (1080p, 2,8 mm, 0,01 lx, IR do 40 mm) HD – TVI, AHD, HD-CVI, CVBS – 3 szt.

(w nowe miejsca na korytarzu)

- Końcówki

Krótki opis zadania nr 3:

Zadanie polega na montażu nowych kamer 2 szt. w miejsce starych niedziałających kamer, oraz montażu 3 szt. nowych kamer w nowych miejscach na korytarzu. Ponadto konieczny jest montaż nowego rejestratora z wykorzystaniem starego dysku 2Tb z SOR. Na sam koniec zadanie polega na konfiguracji rejestratora wraz z 16 kamerami znajdującymi się na Oddziale.

POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Nie ma możliwości złożenia oferty na pojedyncze zadania opisane
2. w Opisie, oferta musi być złożona całościowo na wszystkie zadania.
3. Wykonawca udzieli Gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy.
4. Wymagany Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.