Załącznik Nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Opis uszkodzenia instalacji solarnej**

****

Zdj. nr 1 uszkodzony panel solarny (nieszczelność wewnętrznego systemu połączeń w panelu)



Zdj. nr 2 zdjęcia instalacji

1. **Zakres czynności do wykonania**

- odłączenie uszkodzonego panelu solarnego od głównej instalacji i wykonanie by-pasu,

- ponowne połączenie instalacji i sprawdzenie szczelności układu,

- wystawienie protokołów serwisowych po przeprowadzonej naprawie.